Huiswerk solid surface

1 Hoe werd solid surface genoemd toen het voor het eerst ontdekt en geproduceerd werd ?

**Corian**

2 Noem 3 positieven aan het gebruik van solid surface voor een keukenblad.

**Het is Duurzaam
Het heeft een elegant uiterlijk
Het is naadloos te verlijmen**

3 Waarvan wordt solid surface gemaakt?

**70% aluminium – 25% acrylaat - 3% Natuurlijke kleurstof – 2% Bindmiddel**

4 Noem 4 toepassingen van solid surface ?

**Keukenblad met ingebouwde wasbak
badkuip of wasbak
Ziekenhuizen
Tafels.**

5 Benoem de eigenschappen van solidsurface waardoor het makkelijk te frezen is?

**Het is een makkelijk en fijn materiaal.
Het verspaand gemakkelijk en hoef je dus ook niet mega veel naschuren**

6 Benoem de verschillende gradaties van hoe je solid surface kan schuren en vernoem hier ook de benodigde ruwheid van het schuurmateriaal bij?

**Je schuurt in de gradaties met korrels, dit is beginnen bij 200 🡪 300 🡪 400.
als dit goed genoeg is opgeschuurd dan doe je dit na polijsten met polijstpasta.**